BSDesigns BRMK3 P/N 001.00023

Zipfile contents:

Readme.txt                    This file
BRMK3_Fab.gbr              Board Outline
BRMK3_Fab.gpi              Board Outline report
BRMK3_silk.gbr             Top Layer Silkscreen
BRMK3_silk.gpi             Top Layer Silkscreen report
BRMK3_top.gbr              Top Layer Copper
BRMK3_top.gpi              Top Layer Copper report
BRMK3_topmask.gbr          Top Layer Solder Mask
BRMK3_topmask.gpi          Top Layer Solder Mask report
BRMK3_bot.gbr          	   Bottom Layer Copper
BRMK3_bot.gpi          		 Bottom Layer Copper report
BRMK3_botmask.gbr       	 Bottom Layer Solder Mask
BRMK3_botmask.gpi       	 Bottom Layer Solder Mask report
BRMK3_drill.exl            Excellon Drill File
BRMK3_drill.dri            Drill Report

Notes:
1. Please panelize with 6 boards per panel, two boards wide, 3 boards
   high, with approximately 0.5 inch border tabs on all sides.

With any questions or upon completion, please contact:

Bruce Sherry
Bruce Sherry Designs
1521 N.E. 164th Street
Woodinville, WA 98072
206-909-3409
bruce@brucesherrydesigns.com
